JUMP-1 6& MQ %P %C %U %! ;E MM =q (v er. 1.1) JUMP-1 @_ 7W %0 %k !< %W Revision History 1.0 ’95 10/05 H. Nak ashima Bh 0l <! ;E MM :n @. 1.1 ’95 10/11 H. Nak ashima WE, p ort $N endian JQ 99 1

1 35 MW K\ ;E MM =q $O !$ JUMP-1 $N %/ %i %9 %? $K ;H MQ $5 $l $k 3 5! G= :. :_ %A %C %W $G $" $k Bus/Bu�er Chip $K $D $$ $F !$ $= $N <g MW $J 9= @. MW AG $G $" $k %P %C %U %! !& %a %b %j $H $= $N <~ JU 2s O) $N ;E MM $r Dj $a $? $b $N $G $" $k !# %P %C %U %! !& %a %b %j $O !$ ?^ 1 $K <( $9 $h $& $K !$ 32 W � 64 bit $N Fs $D $N 2 %] !< %H RAM $G $" $k BUFX $H BUFY , 5Z $S 4 W � 64 bit $N %l %8 %9 %? !& %" %l %$ $G $" $k BUFZ $r Cf ?4 $K 9= @. $5 $l $F $$ $k !# $^ $? %A %C %W 30 It $H $N %$ %s %? %U %’ !< %9 $H $7 $F !$ Fs $D $N 64 bit AP J} 8~ %G !< %? BUSA (5 V) $H BUSB (3.3 V) $, $" $k !# %P %C %U %! !& %a %b %j $O !$ %/ %i %9 %? !& %a %b %j !& %3 %s %H %m !< %i !& %A %C %W ( MMC ) $H !$ 2 <! %- %c %C %7 %e MQ %P %C %U %! !& %A %C %W ( CCB ) $K $h $C $F !$ 0J 2< $N $h $& $K 6& MQ $5 $l $k !# � MMC * BUFX : : : CBUS $+ $i <u ?. $7 $? %Q %1 %C %H $N %G !< %? It J, $r J] ;} $9 $k %P %C %U %! ( IB [7:0][3:0][63:0]) * BUFY : : : CBUS $X Aw ?. $9 $k %Q %1 %C %H $N %G !< %? It J, $r J] ;} $9 $k %P %C %U %! ( OB [7:0][3:0][63:0]) * BUFZ : : : DSP $K $h $k <g 5- 21 %" %/ %; %9 $N %G !< %? $r J] ;} $9 $k %P %C %U %! ( DDR [3:0][63:0]) � CCB * BUFX : : : CBUS $X Aw ?. $9 $k %Q %1 %C %H $N %G !< %? It J, $r J] ;} $9 $k %P %C %U %! ( SNDBUF [7:0][3:0][63:0]) * BUFY : : : CBUS $+ $i <u ?. $7 $? %Q %1 %C %H $N %G !< %? It J, $r J] ;} $9 $k %P %C %U %! ( RCVBUF [7:0][3:0][63:0]) * BUFZ : : : CPU $K $h $k =q 9~ %G !< %? $r 0l ;~ J] B8 $9 $k %P %C %U %! ( SDTRK [3:0][63:0]) $^ $? BUSA / BUSB $H !$ $= $N =P NO MQ %l %8 %9 %? $K $D $$ $F $O !$ %P %9 !& %A %C %W ( BC ) $G $b ;H MQ $7 !$ 3F %A %C %W $G $N MQ ES $O 0J 2< $N $h $& $K $J $k !# � MMC * BUSA : : : CBUS $N %G !< %? It ( DATA [63:0]) * BUSB : : : <g 5- 21 (SDRAM) $N %G !< %? ( DDATA [63:0]) � CCB * BUSA : : : VBUS $N %G !< %? It ( VDATA [63:0]) * BUSB : : : CBUS $N %G !< %? It ( CDATA [63:0]) � BC * BUSA : : : BUSA [63:32] $O %] !< %H 4 � 5 $K 4X $9 $k CBUS $N %G !< %? It ( DATA [4:5][15:0]) !# BUSA [31:0] $O ;H MQ $7 $J $$ !# * BUSB : : : %] !< %H 0 � 3 $K 4X $9 $k CBUS $N %G !< %? It ( DATA [0:3][15:0]) $^ $? !$ <~ JU 2s O) $b 4^ $a $? 3F %A %C %W $N ;H MQ >u 67 $r !$ ?^ 2 � 4 $K <( $9 !# 2 %3 %s %] !< %M %s %H %G !< %? %Q %9 $r 9= @. $9 $k %3 %s %] !< %M %s %H $O !$ 0J 2< $N $b $N $G $" $k !# 2

?^ 1: 6& MQ %P %C %U %! $N 9= @. ?^ 2: MMC $G $N ;H MQ >u 67 3

?^ 3: CCB $G $N ;H MQ >u 67 ?^ 4: BC $G $N ;H MQ >u 67 4

2.1 BUFX $H $= $N <~ JU � BUFX [7:0][3:0][63:0] 32 W � 64 bit, 1-read/1-write $N 2 %] !< %H RAM !# 8 bit C1 0L $N =q 9~ @) 8f 2D G= !# 8 blo ck � 4 DW � 64 bit $N 9= @. $G ;H MQ $5 $l $k !# 3F %A %C %W $G $N ;H MQ >u 67 $O 0J 2< $N DL $j !# * MMC : : : CBUS $+ $i <u ?. $7 $? :G Bg 8 %Q %1 %C %H $N %G !< %? It J, $r J] ;} $9 $k %P %C %U %! ( IB ) !# * IB [3:0] : : : 1~ Ez <u ?. MQ * IB [7:4] : : : MW 5a <u ?. MQ * CCB : : : : CBUS $X Aw ?. $9 $k :G Bg 8 %Q %1 %C %H $N %G !< %? It J, $r J] ;} $9 $k %P %C %U %! ( SNDBUF ) !# * BC : : : : : : ;H MQ $7 $J $$ !# � REGXI [63:0] BUSA $+ $i F~ NO $7 $? 64 %S %C %H $N %G !< %? $r >o $K <u $1 $H $k %l %8 %9 %? !# =P NO $O BUFX $K $= $N $^ $^ @\ B3 $5 $l $k !# BC $G $O ;H MQ $7 $J $$ !# � REGXO [63:0] BUSA $X =P NO $9 $k 64 %S %C %H $N %G !< %? $r !$ %; %l %/ %? SELXO $+ $i >o $K <u $1 $H $k %l %8 %9 %? !# � SELXO [63:0] REGXO $X F~ NO $5 $l $k 64 %S %C %H $N %G !< %? $r !$ BUFX , BUFZ , BC.DO [0:3][15:0] $N 3 $D $+ $i A* Br $9 $k !# 3F %A %C %W $G $N ;H MQ >u 67 $O 0J 2< $N DL $j !# * MMC : : : BUFX ( IB ) $H BUFZ ( DDR ) $r A* Br * CCB : : : : >o $K BUFX ( SNDBUF ) $r =P NO * BC : : : : : : >o $K BC.DO [0:3][15:0] $r =P NO 2.2 BUFY $H $= $N <~ JU � BUFY [7:0][3:0][63:0] 32 W � 64 bit, 1-read/1-write $N 2 %] !< %H RAM !# 32 bit C1 0L $N =q 9~ @) 8f 2D G= !# 8 blo ck � 4 DW � 64 bit $N 9= @. $G ;H MQ $5 $l $k !# 3F %A %C %W $G $N ;H MQ >u 67 $O 0J 2< $N DL $j !# * MMC : : : CBUS $X Aw ?. $9 $k :G Bg 6 %Q %1 %C %H $N %G !< %? It J, $r J] ;} $9 $k %P %C %U %! ( OB ) !# * OB [3:0] : : : <g 5- 21 FI =P $K $h $k 1~ Ez MQ * OB [4] : : : : : DSP $+ $i $N 1~ Ez Aw ?. MQ * OB [5] : : : : : DSP $+ $i $N MW 5a Aw ?. MQ * OB [7:6] : : : ;H MQ $7 $J $$ * CCB : : : : CBUS $+ $i <u ?. $7 $? :G Bg 8 %Q %1 %C %H $N %G !< %? It J, $r J] ;} $9 $k %P %C %U %! ( RCVBUF ) !# * BC : : : : : : ;H MQ $7 $J $$ !# � REGYI [63:0] BUSB $+ $i F~ NO $7 $? 64 %S %C %H $N %G !< %? $r >o $K <u $1 $H $k %l %8 %9 %? !# =P NO $O SELYI $r 7P M3 $7 $F BUFX $K @\ B3 $5 $l $k !# BC $G $O ;H MQ $7 $J $$ !# � REGYO [63:0] BUSB $X =P NO $9 $k 64 %S %C %H $N %G !< %? $r !$ %; %l %/ %? SELYO $+ $i >o $K <u $1 $H $k %l %8 %9 %? !# 5

� SELYI [63:0] BUFY $N =q 9~ %G !< %? $r !$ REGYI $H BUFYI $N 2 $D $+ $i A* Br $9 $k !# 3F %A %C %W $G $N ;H MQ >u 67 $O 0J 2< $N DL $j !# * MMC : : : REGYI !J <g 5- 21 $N FI =P CM !K $H BUFYI !J DSP $K $h $k Aw ?. %Q %1 %C %H !K $r A* Br !# * CCB : : : : >o $K REGYI !J CBUS $N <u ?. %G !< %? !K $r =P NO !# * BC : : : : : : ;H MQ $7 $J $$ !# � SELYO [63:0] REGYO $X F~ NO $5 $l $k 64 %S %C %H $N %G !< %? $r !$ BUFY , BUFZ , MMC.AF , Dj ?t 0 = � 1, BC.DO [1:0][15:0] $N 5 $D $+ $i A* Br $9 $k !# 3F %A %C %W $G $N ;H MQ >u 67 $O 0J 2< $N DL $j !# * MMC : : : BUFY ( OB ) $H MMC.AF !J %" %I %l %9 !& %U %j %C %H !K $r A* Br !# * CCB : : : : BUFY ( RCVBUF ), BUFZ ( SDTRK ), Dj ?t 0 = � 1 $r A* Br !# * BC : : : : : : >o $K BC.DO [5:4][15:0] $r REGYO [63:32] $K =P NO !# REGYO [31:0] $X $N %Q %9 $O ;H MQ $7 $J $$ !# 2.3 BUFZ $H $= $N <~ JU � BUFZ [3:0][63:0] 4 W � 64 bit $N %l %8 %9 %? !& %" %l %$ !# 8 bit C1 0L $N =q 9~ @) 8f 2D G= !# 3F %A %C %W $G $N ;H MQ >u 67 $O 0J 2< $N DL $j !# * MMC : : : DSP $K $h $k <g 5- 21 %" %/ %; %9 $N %G !< %? $r J] ;} $9 $k %P %C %U %! ( DDR ) !# * CCB : : : : CPU $K $h $k =q 9~ %G !< %? $r 0l ;~ J] B8 $9 $k %P %C %U %! ( SDTRK ) !# * BC : : : : : : ;H MQ $7 $J $$ !# � SELZI [63:0] BUFZ $N =q 9~ %G !< %? $r !$ REGXI , REGYI , BUFZI $N 3 $D $+ $i A* Br $9 $k !# 3F %A %C %W $G $N ;H MQ >u 67 $O 0J 2< $N DL $j !# * MMC : : : REGYI !J <g 5- 21 $N FI =P CM !K $H BUFZI !J DSP $+ $i $N =q 9~ %G !< %? !K $r A* Br !# * CCB : : : : >o $K REGXI !J CPU $N =q 9~ %G !< %? !K $r A* Br !# * BC : : : : : : ;H MQ $7 $J $$ !# 3 %$ %s %? %U %’ !< %9 ?. 9f 6& MQ %P %C %U %! $N %$ %s %? %U %’ !< %9 ?. 9f $r 0J 2< $K <( $9 !# $J $* ?. 9f $O A4 $F @5 O@ M} $G $" $k !# $^ $? BUFX , BUFY , BUFZ $N =q 9~ %$ %M !< %V %k ?. 9f $O !$ 6& MQ %P %C %U %! 2s O) $N Fb It $G %/ %m %C %/ !& %2 !< %F %# %s %0 $7 $F @8 @. $9 $k $N $G !$ %$ %s %? %U %’ !< %9 $N =q 9~ %$ %M !< %V %k $O DL >o $N O@ M} ?. 9f $G $J $1 $l $P $J $i $J $$ !# 3.1 BUSA $H $= $N <~ JU 6

?. 9f L> K\ ?t J} 8~ @b L@ BUSA [63:0] 64 I/O 5 V 7O $N AP J} 8~ %G !< %? !# * MMC : : : CBUS $N %G !< %? It ( DATA [63:0]) * CCB : : : : VBUS $N %G !< %? It ( VDATA [63:0]) * BC : : : : : : BUSA [63:32] $O %] !< %H 4 � 5 $K 4X $9 $k CBUS $N %G !< %? It ( DATA [4:5][15:0]) !# BUSA [31:0] $O ;H MQ $7 $J $$ !# BUSAI [63:0] 64 O BUSA $N F~ NO %G !< %? !# * MMC : : : CBUS $N %" %I %l %9 !& %U %j %C %H $r JL ES <u $1 $H $k $? $a $K ;H MQ $9 $k !J $+ $b $7 $l $J $$ !K !# * CCB : : : : ;H MQ $7 $J $$ !# * BC : : : : : : BUSA [63:32] $r %] !< %H 4 � 5 $N F~ NO $H $7 $F %9 %$ %C %A 2s O) $K F~ NO !# BUSA [31:0] $O ;H MQ $7 $J $$ !# MMC.BUSA.OE 1 I MMC $K $h $k BUSA ( DATA ) $N =P NO %$ %M !< %V %k CCB.BUSA.OE 1 I CCB $K $h $k BUSA ( VDATA ) $N =P NO %$ %M !< %V %k BC.BUSA.OE [0:1] 2 I BC $K $h $k BUSA ( DATA [4:5]) $N =P NO %$ %M !< %V %k 3.2 BUSB $H $= $N <~ JU ?. 9f L> K\ ?t J} 8~ @b L@ BUSB [63:0] 64 I/O 3.3 V 7O $N AP J} 8~ %G !< %? !# * MMC : : : <g 5- 21 (SDRAM) $N %G !< %? ( DDATA [63:0]) * CCB : : : : CBUS $N %G !< %? It ( CDATA [63:0]) * BC : : : : : : %] !< %H 0 � 3 $K 4X $9 $k CBUS $N %G !< %? It ( DATA [0:3][15:0]) !# BUSBI [63:0] 64 O BUSB $N F~ NO %G !< %? !# * MMC : : : <g 5- 21 $N %G !< %? $r JL ES <u $1 $H $k $? $a $K ;H MQ $9 $k !J $+ $b $7 $l $J $$ !K !# * CCB : : : : ;H MQ $7 $J $$ !# * BC : : : : : : %] !< %H 0 � 3 $N F~ NO $H $7 $F %9 %$ %C %A 2s O) $K F~ NO !# MMC.BUSB.OE 1 I MMC $K $h $k BUSB ( DDATA ) $N =P NO %$ %M !< %V %k CCB.BUSB.OE 1 I CCB $K $h $k BUSB ( CDATA ) $N =P NO %$ %M !< %V %k BC.BUSB.OE [0:3] 4 I BC $K $h $k BUSB ( DATA [0:3]) $N =P NO %$ %M !< %V %k 3.3 BUFX $H $= $N <~ JU 7

?. 9f L> K\ ?t J} 8~ @b L@ REGXI [63:0] 64 O REGXI $N =P NO CM !# MMC $G $O !$ CBUS $N %" %I %l %9 !& %U %j %C %H $H $7 $F ;H MQ $9 $k !J $+ $b $7 $l $J $$ !K !# CCB , BC $G $O ;H MQ $7 $J $$ !# BUFXO [63:0] 64 O BUFX $N FI =P %G !< %? !# MMC $G $O !$ DSP $, CBUS $N %Q %1 %C %H $r <u $1 $H $k $? $a $K ;H MQ $9 $k !# CCB , BC $G $O ;H MQ $7 $J $$ !# MMC.BUFX.RA [4:0] 5 I MMC $K $h $k BUFX ( IB ) $N FI =P %" %I %l %9 !# MMC.BUFX.WA [4:0] 5 I MMC $K $h $k BUFX ( IB ) $N =q 9~ %" %I %l %9 !# MMC.BUFX.WE [0:1] 2 I MMC $K $h $k BUFX ( IB ) $N =q 9~ %$ %M !< %V %k !J 32 bit C1 0L !K !# WE [0] $O BUFX. DI [63:32] $K !$ WE [1] $O BUFX.DI [31:0] $K !$ $= $l $> $l BP 1~ $9 $k !# MMC.SELXO.S 1 I MMC $K $h $k SELXO $N A* Br ?. 9f !# * 0 : : : : BUFX ( IB ) $r A* Br * 1 : : : : BUFZ ( DDR ) $r A* Br CCB.BUFX.RA [4:0] 5 I CCB $K $h $k BUFX ( SNDBUF ) $N FI =P %" %I %l %9 !# CCB.BUFX.WA [4:0] 5 I CCB $K $h $k BUFX ( SNDBUF ) $N =q 9~ %" %I %l %9 !# CCB.BUFX.WE [0:7] 8 I CCB $K $h $k BUFX ( SNDBUF ) $N =q 9~ %$ %M !< %V %k !J 8 bit C1 0L !K !# WE [0] $O BUFX.DI [63:56] $K !$ WE [7] $O BUFX.DI [7:0] $K !$ $= $l $> $l BP 1~ $9 $k !# BC.DO [0:3][15:0] 64 I BC $, CBUS $N %] !< %H 0 � 3 $K =P NO $9 $k %G !< %? !# BC.DO [0][15:0] $O 64 %S %C %H !& %G !< %? $N [63:48] $K !$ BC.DO [3][15:0] $O [15:0] $K !$ $= $l $> $l BP 1~ $9 $k !# 3.4 BUFY $H $= $N <~ JU ?. 9f L> K\ ?t J} 8~ @b L@ REGYI [63:0] 64 O REGYI $N =P NO CM !# MMC $G $O !$ ECC 8! :: !? =$ @5 $K ;H MQ $9 $k !J $+ $b $7 $l $J $$ !K !# CCB , BC $G $O ;H MQ $7 $J $$ !# BUFYI [63:0] 64 O BUFY $N =q 9~ %G !< %? $N 0l $D !# MMC $G $O !$ DSP $, CBUS $X Aw ?. $9 $k %Q %1 %C %H $r @8 @. $9 $k $? $a $K ;H MQ $9 $k !# CCB , BC $G $O ;H MQ $7 $J $$ !# MMC.SELYI.S 1 I MMC $K $h $k SELYI $N A* Br ?. 9f !# * 0 : : : : REGYI !J <g 5- 21 $N FI =P CM !K $r A* Br * 1 : : : : BUFYI !J DSP $, @8 @. $9 $k %Q %1 %C %H !K $r A* Br MMC.BUFY.RA [4:0] 5 I MMC $K $h $k BUFY ( OB ) $N FI =P %" %I %l %9 !# MMC.BUFY.WA [4:0] 5 I MMC $K $h $k BUFY ( OB ) $N =q 9~ %" %I %l %9 !# MMC.BUFY.WE [0:1] 2 I MMC $K $h $k BUFY ( OB ) $N =q 9~ %$ %M !< %V %k !J 32 bit C1 0L !K !# WE [0] $O BUFY. DI [63:32] $K !$ WE [1] $O BUFY.DI [31:0] $K !$ $= $l $> $l BP 1~ $9 $k !# MMC.AF [63:0] 64 I MMC $, CBUS $K Aw ?. $9 $k %Q %1 %C %H $N %" %I %l %9 !& %U %j %C %H !# 8

?. 9f L> K\ ?t J} 8~ @b L@ MMC.SELYO.S 1 I MMC $K $h $k SELYO $N A* Br ?. 9f !# * 0 : : : : BUFY ( OB ) $r A* Br * 1 : : : : MMC.AF $r A* Br CCB.BUFY.RA [4:0] 5 I CCB $K $h $k BUFY ( RCVBUF ) $N FI =P %" %I %l %9 !# CCB.BUFY.WA [4:0] 5 I CCB $K $h $k BUFY ( RCVBUF ) $N =q 9~ %" %I %l %9 !# CCB.BUFY.WE 1 I CCB $K $h $k BUFY ( RCVBUF ) $N =q 9~ %$ %M !< %V %k !# CCB.SELYO.S 1 I CCB $K $h $k SELYO $N A* Br ?. 9f !# * 00 : : : BUFY ( RCVBUF ) $r A* Br !# * 01 : : : BUFZ ( SDTRK ) $r A* Br !# * 10 : : : Dj ?t 0 $r A* Br * 11 : : : Dj ?t � 1 $r A* Br BC.DO [4:5][15:0] 32 I BC $, CBUS $N %] !< %H 4 � 5 $K =P NO $9 $k %G !< %? !# BC.DO [4][15:0] $O 64 %S %C %H !& %G !< %? $N [63:48] $K !$ BC.DO [5][15:0] $O [47:32] $K !$ $= $l $> $l BP 1~ $9 $k !# 3.5 BUFZ $H $= $N <~ JU ?. 9f L> K\ ?t J} 8~ @b L@ BUFZI [63:0] 64 O BUFZ $N =q 9~ %G !< %? $N 0l $D !# MMC $G $O !$ DSP $, <g 5- 21 $X =q 9~ $‘ %G !< %? $r DDR $K 3J G< $9 $k $? $a $K ;H MQ $9 $k !# CCB , BC $G $O ;H MQ $7 $J $$ !# BUFZO [63:0] 64 O BUFZ $N FI =P %G !< %? !# MMC $G $O !$ DSP $, <g 5- 21 $N FI =P %G !< %? $r <u $1 $H $k $? $a $K ;H MQ $9 $k !# CCB , BC $G $O ;H MQ $7 $J $$ !# MMC.SELZI.S 1 I MMC $K $h $k SELZI $N A* Br ?. 9f !# * 0 : : : : REGYI !J <g 5- 21 $N FI =P CM !K $r A* Br * 1 : : : : BUFZI !J DSP $N <g 5- 21 =q 9~ CM !K $r A* Br MMC.BUFZ.RA [1:0] 2 I MMC $K $h $k BUFZ ( DDR ) $N FI =P %" %I %l %9 !# MMC.BUFZ.WA [1:0] 2 I MMC $K $h $k BUFZ ( DDR ) $N =q 9~ %" %I %l %9 !# MMC.BUFZ.WE [0:1] 2 I MMC $K $h $k BUFZ ( DDR ) $N =q 9~ %$ %M !< %V %k !J 32 bit C1 0L !K !# WE [0] $O BUFZ. DI [63:32] $K !$ WE [1] $O BUFZ.DI [31:0] $K !$ $= $l $> $l BP 1~ $9 $k !# CCB.BUFZ.RA [1:0] 2 I CCB $K $h $k BUFZ ( SDTRK ) $N FI =P %" %I %l %9 !# CCB.BUFZ.WA [1:0] 2 I CCB $K $h $k BUFZ ( SDTRK ) $N =q 9~ %" %I %l %9 !# CCB.BUFZ.WE [0:7] 8 I CCB $K $h $k BUFZ ( SDTRK ) $N =q 9~ %$ %M !< %V %k !J 8 bit C1 0L !K !# WE [0] $O BUFZ. DI [63:56] $K !$ WE [7] $O BUFZ.DI [7:0] $K !$ $= $l $> $l BP 1~ $9 $k !# 9

3.6 $= $N B> ?. 9f L> K\ ?t J} 8~ @b L@ FS [1:0] 3 I %A %C %W $N 5! G= A* Br !# * 00 : : : BC (for [15:0]) * 01 : : : BC (for [63:48], [47:32], [31:16]) * 10 : : : CCB * 11 : : : MMC CLK 1 I %/ %m %C %/ !# REGXO $H REGYO $K 6! 5k $9 $k !# $3 $l $i 0J 30 $N %3 %s %] !< %M %s %H $K $O !$ FS $, CCB $^ $? $O MMC $G $" $k ;~ $K $N $_ F0 :n $9 $k %/ %m %C %/ CLK.BUF $r @8 @. $7 $F 6! 5k $7 !$ %A %C %W $, BC $H $7 $F F0 :n $9 $k ;~ $N ?. 9f JQ 2= $r :G >. 2= $9 $k !# $^ $? !$ MMC , CCB , BC $N 6& MQ %P %C %U %! $r =| $/ It J, $K $O !$ $= $l $> $l 8D JL $N %/ %m %C %/ $r 6! 5k $7 !$ A* Br $5 $l $? 5! G= $N $_ $, F0 :n $9 $k $h $& $K $9 $k !# B( $A !( * CLK.BUF : : : FS = CCB = MMC * CLK.BC : : : : : FS = BC * CLK.CCB : : : FS = CCB * CLK.MMC : : : FS = MMC $r !$ 6& MQ %P %C %U %! 2s O) $N Fb It $G @8 @. $9 $k !# CLK.MMC 1 O MMC 8G M- $N 2s O) $N %/ %m %C %/ !# CLK.CCB 1 O CCB 8G M- $N 2s O) $N %/ %m %C %/ !# CLK.BC 1 O BC 8G M- $N 2s O) $N %/ %m %C %/ !# 4 2s O) 9= @. 4.1 5! G= A* Br $H %/ %m %C %/ 5! G= A* Br ?. 9f FS $H %/ %m %C %/ CLK $+ $i !$ ?^ 5 $K <( $9 2s O) $r MQ $$ $F !$ 0J 2< $N ?? M} CM I= $K $7 $? $, $C $F !$ 6& MQ %P %C %U %! Fb It $G MQ $$ $k 5! G= A* Br ?. 9f FSA [1:0] $H !$ 3F It $N %/ %m %C %/ CLK.BUF , CLK.BC , CLK.CCB , CLK.MMC $r @8 @. $9 $k !# FS [1:0] FSA [1:0] CLK.BC CLK.CCB CLK.MMC CLK.BUF note 00 00 CLK 1 1 1 BC 01 00 CLK 1 1 1 BC 10 10 1 CLK 1 CLK CCB 11 11 1 1 CLK CLK MMC $J $* !$ FSA [1] = 0 $G $" $l $P BC $G $" $k $3 $H !$ FSA [0] = 1 $G $" $l $P MMC $G $" $k $3 $H $K Cm 0U !# 4.2 BUSA BUSA $N =P NO %$ %M !< %V %k $O !$ ?^ 6 $K <( $9 $h $& $K !$ 0J 2< $N ?? M} CM I= $K $7 $? $, $C $F @8 @. $9 $k !# 10

?^ 5: 5! G= A* Br $H %/ %m %C %/ FSA [1:0] [63:48] [47:32] [31:0] note 00 BC.BUSA.OE [0] BC.BUSA.OE [1] 0 BC 01 | | | (nev er o ccur) 10 CCB.BUSA.OE CCB.BUSA.OE CCB.BUSA.OE CCB 11 MMC.BUSA.OE MMC.BUSA.OE MMC.BUSA.OE MMC BUSA [31:0] $O FSA = BC $N >l 9g $K $O !$ %$ %M !< %V %k $K $J $i $J $$ $3 $H $K Cm 0U !# $^ $? BUSA $O D9 4| 4V oating >u BV $K $J $k $3 $H $, $" $k $N $G pull up $9 $k !# 4.3 BUSB BUSB $N =P NO %$ %M !< %V %k $O !$ ?^ 7 $K <( $9 $h $& $K !$ 0J 2< $N ?? M} CM I= $K $7 $? $, $C $F @8 @. $9 $k !# FSA [1:0] [63:48] [47:32] [31:16] [15:0] note 00 BC.BUSB.OE [0] BC.BUSB.OE [1] BC.BUSB.OE [2] BC.BUSB.OE [3] BC 01 | | | | (never o ccur) 10 CCB.BUSB.OE CCB.BUSB.OE CCB.BUSB.OE CCB.BUSB.OE CCB 11 MMC.BUSB.OE MMC.BUSB.OE MMC.BUSB.OE MMC.BUSB.OE MMC BUSB $O D9 4| 4V oating >u BV $K $J $k $3 $H $, $" $k $N $G pull up $9 $k !# 4.4 BUFX $H $= $N <~ JU BUFX $O 8 8D $N 2 %] !< %H RAM AI5008 $r MQ $$ $F 9= @. $7 !$ ?^ 8 $K <( $9 $h $& $K !$ %" %I %l %9 $H =q 9~ %$ %M !< %V %k $K $D $$ $F $O !$ FSA [1] ( MMC ) 1) $K $h $C $F MMC $N $b $N $H CCB $N $b $N $H $r A* Br $9 $k !# $J $* !$ RAM $K M? $( $k %" %I %l %9 $, !$ MMC / CCB $, =P NO $9 $k $b $N $r H? E> $7 $? $b $N $G $" $k $3 $H $H !$ =q 9~ %$ %M !< %V %k $H %G !< %? $N %S %C %H $H $N 4X 78 $, 0J 2< $N $h $& $K $J $C $F $$ $k $3 $H $K Cm 0U !# [63:56] [55:48] [47:40] [39:32] [31:24] [23:16] [15:8] [7:0] CCB.BUFX.WE [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] MMC.BUFX.WE [0] [1] SELXO $N A* Br ?. 9f $O !$ 2< I= $K $7 $? $, $C $F @8 @. $9 $k !# 11

?^ 6: BUSA ?^ 7: BUSB 12

FSA [1:0] MMC.SELXO.S B/A note 00 x 00 D0 ( BC.DO [0:3][15:0] by BC ) 01 x { (nev er o ccur) 10 x 01 D1 ( BUFXO by CCB ) 11 0 01 D1 ( BUFXO by MMC ) 11 1 11 D3 ( BUFZO by MMC ) $7 $? $, $C $F A = FSA [1], B = FSA [0] � MMC : SELXO : S $H $J $k !# $^ $? BC.DO [0:3] $H B> $N %G !< %? F~ NO $H $N %S %C %H BP 1~ 4X 78 $O !$ 0J 2< $N $h $& $K $J $C $F $$ $k $3 $H $K Cm 0U !# BC.DO [0][15:0] [1][15:0] [2][15:0] [3][15:0] others [63:48] [47:32] [31:16] [15:0] 4.5 BUFY $H $= $N <~ JU BUFY $O 8 8D $N 2 %] !< %H RAM AI5008 $r MQ $$ $F 9= @. $7 !$ ?^ 9 $K <( $9 $h $& $K !$ %" %I %l %9 $H =q 9~ %$ %M !< %V %k $K $D $$ $F $O !$ FSA [1] ( MMC ) 1) $K $h $C $F MMC $N $b $N $H CCB $N $b $N $H $r A* Br $9 $k !# $J $* !$ RAM $K M? $( $k %" %I %l %9 $, !$ MMC / CCB $, =P NO $9 $k $b $N $r H? E> $7 $? $b $N $G $" $k $3 $H $H !$ =q 9~ %$ %M !< %V %k $H %G !< %? $N %S %C %H $H $N 4X 78 $, 0J 2< $N $h $& $K $J $C $F $$ $k $3 $H $K Cm 0U !# [63:32] [31:0] CCB.BUFY.WE MMC.BUFY.WE [0] MMC.BUFY.WE [1] SELYI $N A* Br ?. 9f $O !$ 2< I= $K $7 $? $, $C $F @8 @. $9 $k !# FSA [0] MMC.SELYI.S S note 0 x 0 A ( REGYI by CCB ) 1 0 0 A ( REGYI by MMC ) 1 1 1 B ( BUFYI by MMC ) $7 $? $, $C $F S = FSA [0] � MMC : SELYI : S $H $J $k !# SELYO $O 4-to-1 selector $H 2-to-1 selector $r AH $_ 9g $o $; $F 9= @. $9 $k !# 4-to-1 selector $N A* Br ?. 9f $O !$ 2< I= $K $7 $? $, $C $F @8 @. $9 $k !# FSA [0] CCB.SELYO.S [1:0] MMC.SELYO.S B/A note 0 00 x 00 D0 ( BUFYO b y CCB ) 0 01 x 01 D2 ( BUFZO b y CCB ) 0 1x x 11 D3 ( CCB.SELYO.S [0] b y CCB ) 1 xx 0 00 D0 ( BUFYO b y MMC ) 1 xx 1 10 D2 ( MMC.AF b y MMC ) $7 $? $, $C $F B = FSA [0] � CCB : SELYO : S [1] + FSA [0] � MMC : SELYO : S , A = FSA [0] � ( CCB : SELYO : S [1 : 0] 6 = 00) $H $J $k !# BC $G $O REGYO [31:0] $r ;H MQ $7 $J $$ $N $G !$ 4-to-1 selector $N =P NO $, $= $N $^ $^ REGYO $N F~ NO $H $J $k !# $^ $? REGYO [63:32] $K $D $$ $F $O !$ FS [1] $K $h $C $F 4-to-1 selector $N =P NO $H BC.DO [4:5][3:0] $r A* Br $9 $k !# $^ $? BC. DO [4:5] $H B> $N %G !< %? F~ NO $H $N %S %C %H BP 1~ 4X 78 $O !$ 0J 2< $N $h $& $K $J $C $F $$ $k $3 $H $K Cm 0U !# BC.DO [4][15:0] [5][15:0] others [63:48] [47:32] 13

?^ 8: BUFX $H $= $N <~ JU ?^ 9: BUFY $H $= $N <~ JU 14

?^ 10: BUFZ $H $= $N <~ JU 4.6 BUFZ $H $= $N <~ JU BUFZ $O 4 W � 64 bit $N %l %8 %9 %? !& %" %l %$ $r MQ $$ $F 9= @. $7 !$ ?^ 10 $K <( $9 $h $& $K !$ %" %I %l %9 $H =q 9~ %$ %M !< %V %k $K $D $$ $F $O !$ FSA [1] ( MMC ) 1) $K $h $C $F MMC $N $b $N $H CCB $N $b $N $H $r A* Br $9 $k !# $J $* !$ %l %8 %9 %? !& %" %l %$ $K M? $( $k %" %I %l %9 $, !$ MMC / CCB $, =P NO $9 $k $b $N $r H? E> $7 $? $b $N $G $" $k $3 $H $H !$ =q 9~ %$ %M !< %V %k $H %G !< %? $N %S %C %H $H $N 4X 78 $, 0J 2< $N $h $& $K $J $C $F $$ $k $3 $H $K Cm 0U !# [63:56] [55:48] [47:40] [39:32] [31:24] [23:16] [15:8] [7:0] CCB.BUFZ.WE [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] MMC.BUFZ.WE [0] [1] BUFZ.WE [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] SELZI $N A* Br ?. 9f $O !$ 2< I= $K $7 $? $, $C $F @8 @. $9 $k !# FSA [0] MMC.SELZI.S B/A note 0 x 00 D0 ( REGXI by CCB ) 1 0 01 D2 ( REGYI by MMC ) 1 1 11 D3 ( BUFZI by MMC ) $7 $? $, $C $F A = FSA [0], B = FSA [0] � MMC : SELZI : S $H $J $k !# 15